**Sphero Bolt Comptabiliteiten**

Afbeelding met tekst, schermopname, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mogelijke problemen / oplossingen.

1. “Power on” Zorg dat de robot aan staat, als je het uit de oplaadblock haal moet de LED aan staan.
2. “Location Permission” je moet ook de applicatie locatie toestemming geven zodat het de sensoren kan gebruiken. Dit kan ook connectie verlies veroorzaken.
3. “Connection Failure”
4. Omgeving: Het kan dat in de omgeving er sterke magnetische signalen zijn wat connectie verlies kan veroorzaken.
5. Hardware: Niet alle device’s zijn compatibel met de Sphero robots.
6. Niet opgeladen: Zorg ervoor dat de Sphero robot opgeladen is.
7. Bluetooth opnieuw starten: Bluetooth uit en aan zetten kan connectieproblemen oplossen.
8. Sphero Edu Applicatie opnieuw starten: Als er problemen in de applicatie zijn.